

**ДЕРЖГЕОКАДАСТР**

**Головне управління Держгеокадастру у Рівненській області**

НАКАЗ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| від 24.11.2020 р. |  м. Рівне | № 166-од |

**Про введення в дію норм витрат**

**палива у зимовий період для службових**

**автомобілів Skoda Octavia,**

**ВАЗ-11193, Skoda SuperB Classic,**

**DAEWOO T13110**

Відповідно до наказу Міністерства транспорту України від 10.02.98 № 43 «Про затвердження норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті» (із змінами й доповненнями) та висновків ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут» від 14.04.2009 № 1/8456 та від 14.07.2009 № 1/8981, з метою забезпечення ефективного використання службових автомобілів Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області та його територіальних структурних підрозділів (далі – Головне управління) Skoda Octavia, ВАЗ-111930, Skoda SuperB Classic, DAEWOO T13110

**НАКАЗУЮ:**

1. Ввести в дію з 01 грудня 2020 року базову лінійну норму витрат палива для службового автомобіля **Skoda Octavia** 5,2 літрів дизельного палива на 100 км з двигуном робочим об’ємом 1896 куб.см, потужністю 81 кВТ, 5-ступінчатою механічною коробкою передач, спорядженою масою 1275 кг та

встановити коефіцієнт коригування норм витрат палива для службового легкового автомобіля Головного управління **Skoda Octavia**:

- за роботу у міських умовах, **м. Рівне** та інших містах, зазначених в пункті 3.1.4. Норм **-** 10 відсотків від базової лінійної норми витрат пального (5,2\*10 % = **0,5 л**);

- за роботу в межах міст Дніпро, Донецьк, Запоріжжя, **Київ**, Львів, Одеса, Харків 15% від базової лінійної норми витрат палива (5,2\*15 % = **0,8 л**);

- для автомобіля, що експлуатується більше 14 років із загальним пробігом більше 400 тис.км - 9% базової лінійної норми витрат пального (5,2\*9 % = **0,5 л**);

- при використанні кондиціонера, установки «клімат-контроль» **-** 4% від базової лінійної норми витрат палива ( 5,2\*4 % = **0,2 л**);

- при використанні автомобіля в зимових умовах у залежності від фактичної температури повітря від 0°С до **-** 20°С **-** 5 відсотків від базової лінійної норми витрат пального ( 5,2\*5 % = **0,3 л**).

 2. Вести в дію з 01 грудня 2020 року базову лінійну норму витрат палива для службового автомобіля **ВАЗ-111930** 7,4 літра бензину на 100 км з двигуном робочим об’ємом 1596 куб.см потужністю 59,5 кВТ, 5**-**ступінчатою механічною коробкою передач, спорядженою масою 1080 кг та встановити коефіцієнт коригування норм витрат палива для службового легкового автомобіля Головного управління **ВАЗ-111930**:

 - в межах міст, а також поселеннях міського типу та інших населених пунктах за наявності в них регульованих перехресть (світлофорів), **смт. Володимирець, м. Вараш** – до 5% від базової лінійної норми витрат палива (7,4\*5%=**0,4 л**);

- за роботу у міських умовах, **м. Рівне** та інших містах, зазначених в пункті 3.1.4. Норм **-** 10 % від базової лінійної норми витрат палива (7,4\*10 % = **0,7л**);

- за роботу в межах міст Дніпро, Донецьк, Запоріжжя, **Київ**, Львів, Одеса, Харків 15 % від базової лінійної норми витрат палива ( 7,4\*15 % = **1,1 л**);

 - при використанні автомобіля, що експлуатується більше 14 років **-** 9% базової лінійної норми витрат палива ( 7,4\*9 % = **0,7 л**);

- на підтримання прийнятих температурних умов у салоні автомобіля, а також забезпечення належної оглядності тощо залежно від фактичної температури повітря навколишнього середовища при використані системи обігріву 1,5% від базової лінійної норми витрат палива (7,4х1,5%=**0,1 л**);

- при використанні автомобіля в зимових умовах у залежності від фактичної температури повітря від 0°С до **-** 20°С **-** 5 % від базової лінійної норми витрат пального ( 7,4\*5 % = **0,4 л**).

3. Ввести в дію з 01 грудня 2020 року базову лінійну норму витрат палива для службового автомобіля **Skoda SuperB Classic** 8,9 літрів бензину на 100 км з робочим об’ємом двигуна 1781 куб.см, потужністю 110 кВт, 5**-**ступінчатою механічною коробкою передач, спорядженою масою 1348 кг та встановити відповідний коефіцієнт коригування норм витрат палива для службового легкового автомобіля Головного управління Skoda SuperB Classic:

- за роботу у міських умовах, **м. Рівне** та інших містах, зазначених в пункті 3.1.4. Норм **-** 10 відсотків від базової лінійної норми витрат палива при (8,9\*10 % = **0,9 л**);

- за роботу в межах міст Дніпро, Донецьк, Запоріжжя, **Київ**, Львів, Одеса, Харків 15 відсотків від базової лінійної норми витрат палива ( 8,9\*15 % = **1,3 л**);

- при використанні автомобіля, що експлуатується більше 14 років із загальним пробігом більше 400 тис. км **-** 9 відсотків базової лінійної норми витрат палива ( 8,9\*9 % = **0,8 л**);

- при використанні кондиціонера, установки «клімат-контроль» **-** 4 відсотки від базової лінійної норми витрат палива ( 8,9\*4 % = **0,4 л**);

- при використанні автомобіля в зимових умовах у залежності від фактичної температури повітря від 0°С до **-** 20°С **-** 5 відсотків від базової лінійної норми витрат пального ( 8,9\*5 % = **0,4 л**).

4. Ввести в дію з 01 грудня 2020 року базову лінійну норму витрат палива для службового автомобіля **DAEWOO T13110** 7,5 літрів бензину на 100 км з робочим об’ємом двигуна 1299 куб.см, спорядженою масою 1400 кг та встановити відповідний коефіцієнт коригування норм витрат палива для службового легкового автомобіля Головного управління **DAEWOO T13110**:

- за роботу у міських умовах, **м. Рівне** та інших містах, зазначених в пункті 3.1.4. Норм – 10 відсотків від базової лінійної норми витрат палива (7,5\*10 % = **0,7л**);

- за роботу в межах міст Дніпро, Донецьк, Запоріжжя, **Київ**, Львів, Одеса, Харків 15 відсотків від базової лінійної норми витрат палива ( 7,5\*15 % = **1,1 л**);

- при використанні автомобіля, що експлуатується більше 11 років із загальним пробігом більше 250 тис.км **-** 7 відсотки базової лінійної норми витрат палива ( 7,5\*7 % = **0,5 л**);

- при використанні автомобіля в зимових умовах у залежності від фактичної температури повітря від 0°С до **-** 20°С **-** 5 відсотків від базової лінійної норми витрат пального ( 7,5\*5 % = **0,4 л**).

 5. Відділу обліку зобов’язань та розрахунків фінансового управління Головного управління забезпечити списання пального відповідно до встановленої норми, яка становить:

1) Для службового автомобіля **Skoda Octavia**:

- по **м. Рівне** та інших містах, зазначених в пункті 3.1.4. Норм «клімат-контроль» - 0,2 л, міські умови **-** 0,5 л, пробіг автомобіля більше 400 тис.км – 0,5 л, температура повітря від 0°С до **-** 20°С **-** 0,3 л; 5,2+0,2+0,5+0,5+0,3=**6,7 л** (шість цілих сім десятих)на 100 км;

- в межах міст Дніпро, Донецьк, Запоріжжя**, Київ**, Львів, Одеса, Харків «клімат-контроль» **-** 0,2 л, міські умови **-** 0,8 л, пробіг автомобіля більше 400 тис.км – 0,5 л, температура повітря від 0°С до **-** 20°С **-** 0,3 л; 5,2+0,2+0,8+0,5+0,3=**7 л.** (сім цілих нуль десятих) на 100 км;

- між містами (**траса**) «клімат-контроль» **-** 0,2 л, пробіг автомобіля більше 400 тис. км **-** 0,5 л температура повітря від 0°С до **-** 20°С **-** 0,3 л; 5,2+0,2+0,5+0,3=**6,2 л** (шість цілих дві десятих) на 100 км.

2) Для службового автомобіля **ВАЗ-111930**:

- в межах міста, а також поселення міського типу (**м. Вараш, смт. Володимирець**) – 0,4 л. використання автомобіля, що експлуатується більше 14 років – 0,7 л., температура повітря від 0°С до **-** 20°С **-** 0,4 л, система обігріву 0,1 л. 7,4+0,4+0,7+0,4+0,1=**9,0** **л.**(дев’ять цілих нуль десятих) на 100 км;

- по **м. Рівне** та інших містах, зазначених в пункті 3.1.4. Норм міські умови - 0,7 л, використання автомобіля, що експлуатується більше 14 років **-** 0,7 л, система обігріву **-**  0,1 л, температура повітря від 0°С до **-** 20°С **-** 0,4 л; 7,4+0,7+0,7+0,4+0,1=**9,3 л** (дев’ять цілих три десятих) на 100 км;

- в межах міст Дніпро, Донецьк, Запоріжжя, **Київ**, Львів, Одеса, Харків міські умови **-** 1,1 л, використання автомобіля, що експлуатується більше 14 років **-** 0,7 л, система обігріву **-** 0,1 л, температура повітря від 0°С до **-** 20°С **-** 0,4 л; 7,4+1,1+0,7+0,1+0,4=**9,7 л** (дев’ять цілих сім десятих) на 100 км;

- між містами (**траса**) використання автомобіля, що експлуатується більше 14 років **-** 0,7 л, система обігріву **-** 0,1 л, температура повітря від 0°С до **-** 20°С**-** 0,4 л; 7,4+0,7+0,1+0,4=**8,6 л** (вісім цілих шість десятих) на 100 км.

3) Для службового автомобіля **Skoda SuperB Classic**:

- по **м. Рівне** та інших містах, зазначених в пункті 3.1.4. Норм «клімат-контроль» **-** 0,4 л, міські умови **-** 0,9 л, пробіг автомобіля більше 400 тис.км – 0,8 л, температура повітря від 0°С до - 20°С - 0,4л; 8,9+0,4+0,9+0,8+0,4=**11, 4 л** (одинадцять цілих чотири десятих) на 100 км;

- в межах міст Дніпро, Донецьк, Запоріжжя, **Київ**, Львів, Одеса, Харків - «клімат-контроль» **-** 0,4 л, міські умови **-** 1,3 л, пробіг автомобіля більше 400 тис.км – 0,8 л, температура повітря від 0°С до - 20°С - 0,4 л; 8,9+0,4+1,3+0,8+0,4=**11,8 л** (одинадцять цілих вісім десятих) на 100 км;

- між містами (**траса**) «клімат-контроль» - 0,4 л, пробіг автомобіля більше 400 тис.км – 0,8 л, температура повітря від 0°С до **-** 20°С **-** 0,4л; 8,9+0,4+0,8+0,4=**10,5 л** (десять цілих п’ять десятих) на 100 км.

4) Для службового автомобіля **DAEWOO T13110**:

- по **м. Рівне** та інших містах, зазначених в пункті 3.1.4. Норм міські умови **-** 0,8 л, пробіг автомобіля більше 250 тис.км **-** 0,5 л, температура повітря від 0°С до - 20°С **-** 0,4 л; 7,5+0,7+0,5+0,4=**9,1 л** (дев’ять цілих одна десята) на 100 км;

- в межах міст Дніпро, Донецьк, Запоріжжя, **Київ**, Львів, Одеса, Харків міські умови **-** 1,1 л, пробіг автомобіля більше 250 тис.км **-** 0,5 л, температура повітря від 0°С до **-**20°С **-** 0,4л; 7,5+1,1+0,5+0,4=**9,5 л** (дев’ять цілих п’ять десятих) на 100 км;

- між містами (**траса**) пробіг автомобіля більше 250 тис.км – 0,5 л, температура повітря від 0°С до **-** 20°С **-** 0,4л; 7,5+0,5+0,4=**8,4 л** (вісім цілих чотири десятих) на 100 км.

6. Визнати таким, що втратив чинність наказ Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області від 13.04.2020 року № 58-од «Про введення в дію норм витрат палива у літній період для службових автомобілів Skoda Octavia, ВАЗ-11193, Skoda SuperB Classic, DAEWOO T13110».

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Оксана ОВДІЙЧУК